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В соответствии с частью 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 29 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края 
администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки части территории с. Троица Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с    кадастровым номером 59:32:1910001:3897, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить проект межевания части территории с. Троица Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с   кадастровым номером 59:32:1910001:3897, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).  
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального округа                                                               В.Ю. Цветов
Приложение 1
к постановлению 

администрации Пермского муниципального округа 

Пермского края

от 25.06.2024 № 299-2024-01-05.С-496  

ПРОЕКТ

планировки части территории с. Троица Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:1910001:3897
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II. Текстовая часть
1. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры
1.1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» в границах проектирования выделен планируемый элемент планировочной структуры:

- территория садоводческого или огороднического некоммерческого объединения граждан.
В границах планируемого элемента планировочной структуры предусмотрено установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Перечень зон планируемого размещения
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
	Площадь,

га

	1
	Зона планируемого размещения садовых (жилых) домов
	0,21

	2
	Зона планируемого размещения объектов капитального строительства общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества
	0,16


1.2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Зона планируемого размещения садовых (жилых) домов предусматривает размещение в границах индивидуальных участков садового или жилого дома, в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства, установленными для территориальной зоны, предусматривающей размещение таких объектов.
Параметры застройки
Таблица 2
	№
	Количество садовых участков
	Коэффициент семейственности
	Численность проектного населения
	Общая площадь проектного жилищного фонда, кв. м*

	1
	7
	3
	21
	700


*принята усредненная площадь индивидуального жилого дома – 100 кв. м.

Характеристики планируемых к размещению садовых домов

Таблица 3

	№
	Этажность
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

	1
	не более 3
	3
	30
	10


1.3. Положения о характеристиках объектов, необходимых для функционирования планируемых для размещения объектов капитального строительства, положения о характеристиках объектов обеспечения жизнедеятельности граждан объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

В связи с тем, что планируемое садоводческое некоммерческое товарищество расположено в границах населенного пункта, в границах садовых земельных участков возможно размещение садовых домов, отвечающих требованиям к индивидуальным жилым домам, которые впоследствии могут использоваться для постоянного проживания, проектом планировки территории предусмотрен расчет мест в социальных объектах для планируемого населения.

Обеспечение социальной инфраструктурой и доступность таких объектов для населения
Таблица 4
	№
	Наименование вида объекта
	Расчетное количество
	Доступность, м

	1
	Дошкольная образовательная организация
	1
	в границах сельского поселения

	2
	Общеобразовательная организация
	1
	не более 30 мин. в одну сторону


В границах зоны планируемого размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества предусмотрено размещение:

- сторожка с помещением правления;

- здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;

- площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов, размещаемая на расстоянии не менее 20 м и не более 500 м от границ участков;

- 2 противопожарных резервуара.
Перечень обязательных объектов общего пользования, размещаемых на территории садоводческого некоммерческого товарищества

Таблица 5
	№
	Объект
	Размеры земельных участков, кв. м

(по пмт 7 земельных участков)

	1
	Сторожка с правлением объединения
	образован единый земельный участок под улично-дорожную сеть и объекты общего пользования

	2
	Площадка для контейнеров твердых коммунальных отходов
	

	3
	Здания и сооружения для хранения средств пожаротушения
	


Объекты наружного противопожарного водоснабжения

Таблица 6
	№ на чертеже
	Объект
	Параметр
	Площадь земельного участка по проекту, кв. м.

	№1
	пожарный резервуар
	объем резервуара – 12,5 куб. м
	образован единый земельный участок под улично-дорожную сеть и объекты общего пользования

	
	автонасос
	общая площадь здания не менее 10 кв. м.
	

	
	площадка для установки пожарных автомобилей
	12 х 12 м
	частично расположена в границах удс снт

	№2
	пожарный резервуар
	объем резервуара – 12,5 куб.м
	образован единый земельный участок под улично-дорожную сеть и объекты общего пользования

	
	автонасос
	общая площадь здания не менее 10 кв. м.
	

	
	площадка для установки пожарных автомобилей
	12 х 12 м
	


Доступ на территорию проектирования предусмотрен с территории общего пользования – улично-дорожной сети с. Троица, согласно техническим условиям.

Параметры планируемой улично-дорожной сети садоводческого некоммерческого товарищества
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование
	Ширина профиля, м
	Число полос движения транспорта
	Ширина полосы движения транспорта, м
	Ширина пешеходной части, м

	1
	Основная улица
	8
	2
	2,75
	1,0


Электроснабжение будет осуществляться от централизованных источников в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.

В соответствии с пунктом 8.15 СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)», утвержденного Приказом Минстроя России от 14 октября 2019 г. № 618/пр, на улицах и проездах территории садоводства следует предусматривать наружное освещение.
Газоснабжение территории будет осуществляться от газобаллонных установок сжиженного газа либо от централизованных источников в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций.
Водоснабжение территории садоводческих участков водой предусмотрено от индивидуальных скважин, расположенных на садоводческих земельных участках.

Канализация обеспечивается одним из следующих устройств (на выбор землепользователя):

- с местным компостированием - пудр-клозеты или биотуалеты;

- выгребных устройств типа люфт-клозет или надворных уборных, 

- одно или двухкамерных септиков с размещением от границ участка не менее 1 м.

- локальные очистные сооружения производительностью 1-3 куб.м. с дальнейшим отводом в пониженное место.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, в границах проектирования не предусмотрены к размещению.

2. Положения о размещении зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Пермского края, генеральному плану Сылвенского сельского поселения в границах проектирования отсутствуют планируемые объекты федерального значения, регионального и местного значений.

3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Таблица 7

	Тип мероприятия
	Наименование размещаемого ОКС
	Этапы (очередность)*

	Строительство
	линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества
	1

	Строительство**
	объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества и садовых (жилых) домов
	2


*включая этапы проектирования и строительства.
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II. Текстовая часть
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования, сведения об отнесении к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование или изъятие для государственных или муниципальных нужд. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 1

	№ на чертеже
	Вид разрешенного использования земельного участка
	Категория земель
	Площадь земельного участка по проекту, кв. м
	Способ образования
	Сведения об отнесении (не отнесении) образуемого з.у. к территории общего пользования (ТОП)
	Необходимость изъятия для муниципальных нужд

	:3897-зу1
	Ведение садоводства (13.2)
	Земли населенных пунктов
	852
	Раздел земельного участка с кадастровым номером 59:32:1910001:3897 с сохранением исходного в измененных границах
	нет
	нет

	:3897-зу2
	Ведение садоводства (13.2)
	Земли населенных пунктов
	1003
	
	нет
	нет

	:3897-зу4
	Ведение садоводства (13.2)
	Земли населенных пунктов
	1027
	
	нет
	нет

	:3897-зу3
	Ведение садоводства (13.2)
	Земли населенных пунктов
	966
	
	нет
	нет

	:3897-зу5
	Ведение садоводства (13.2)
	Земли населенных пунктов
	1483
	
	нет
	нет

	:3897-зу6
	Ведение садоводства (13.2)
	Земли населенных пунктов
	1461
	
	нет
	нет

	:3897-зу7
	Ведение садоводства (13.2)
	Земли населенных пунктов
	803
	
	нет
	нет

	59:32:1910001:3897
	Ведение садоводства (13.2)
	Земли населенных пунктов
	1618
	
	нет
	нет


2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Координаты образуемых земельных участков и частей земельных участков на период строительства представлены в таблице 2 настоящего раздела.

Таблица 2
Координаты поворотных точек границ образуемых частей земельных участков на период строительства

Каталог координат земельного участка 3897-зу1
Система координат МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	516009.00
	2263313.79

	2
	516008.85
	2263313.82

	3
	516004.87
	2263315.11

	4
	516001.24
	2263317.21

	5
	515998.14
	2263320.00

	6
	515995.68
	2263323.39

	7
	515995.44
	2263323.93

	8
	515968.67
	2263325.28

	9
	515968.77
	2263297.59

	10
	515990.89
	2263299.51

	11
	515995.57
	2263300.74

	12
	516000.03
	2263302.87

	13
	516004.49
	2263305.93

	14
	516008.42
	2263312.62

	1
	516009.00
	2263313.79


Каталог координат земельного участка 3897-зу2 Система координат МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	515936.04
	2263293.09

	2
	515945.66
	2263295.04

	3
	515959.00
	2263296.75

	4
	515968.77
	2263297.59

	5
	515968.67
	2263325.28

	6
	515935.39
	2263326.93

	1
	515936.04
	2263293.09


Каталог координат земельного участка 3897-зу3 Система координат МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	515908.49
	2263287.69

	2
	515910.25
	2263287.90

	3
	515913.09
	2263288.50

	4
	515936.04
	2263293.09

	5
	515935.39
	2263326.93

	6
	515907.88
	2263328.31

	1
	515908.49
	2263287.69


Каталог координат земельного участка 3897-зу4 Система координат МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	515883.39
	2263284.75

	2
	515908.49
	2263287.69

	3
	515907.88
	2263328.31

	4
	515898.62
	2263328.76

	5
	515898.62
	2263321.44

	6
	515882.01
	2263321.35

	1
	515883.39
	2263284.75


Каталог координат земельного участка 3897-зу5 Система координат МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	515881.43
	2263336.83

	2
	515896.81
	2263336.95

	3
	515921.83
	2263335.63

	4
	515921.71
	2263369.38

	5
	515892.99
	2263373.94

	6
	515890.74
	2263374.30

	7
	515879.95
	2263376.01

	1
	515881.43
	2263336.83


Каталог координат земельного участка 3897-зу6 Система координат МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	515968.65
	2263333.20

	2
	515968.53
	2263361.91

	3
	515921.71
	2263369.38

	4
	515921.83
	2263335.63

	1
	515968.65
	2263333.20


Каталог координат земельного участка 3897-зу7 Система координат МСК 59
	№
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	515993.12
	2263331.91

	2
	515993.12
	2263335.48

	3
	515993.99
	2263339.56

	4
	515995.68
	2263343.37

	5
	515998.14
	2263346.76

	6
	516001.24
	2263349.55

	7
	516004.87
	2263351.65

	8
	516007.83
	2263352.61

	9
	516005.93
	2263355.37

	10
	516005.14
	2263356.09

	11
	515978.44
	2263360.32

	12
	515968.53
	2263361.91

	13
	515968.65
	2263333.20

	1
	515993.12
	2263331.91


Каталог координат земельного участка 59:32:1910001:3897, сохраняемого в измененных границах

Система координат МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	516007.83
	2263352.61

	2
	516004.87
	2263351.65

	3
	516001.24
	2263349.55

	4
	515998.14
	2263346.76

	5
	515995.68
	2263343.37

	6
	515993.99
	2263339.56

	7
	515993.12
	2263335.48

	8
	515993.12
	2263331.91

	9
	515968.65
	2263333.20

	10
	515921.83
	2263335.63

	11
	515896.81
	2263336.95

	12
	515881.43
	2263336.83

	13
	515881.98
	2263322.13

	14
	515882.01
	2263321.35

	15
	515898.62
	2263321.44

	16
	515898.62
	2263328.76

	17
	515907.88
	2263328.31

	18
	515935.39
	2263326.93

	19
	515968.67
	2263325.28

	20
	515995.44
	2263323.93

	21
	515995.68
	2263323.39

	22
	515998.14
	2263320.00

	23
	516001.24
	2263317.21

	24
	516004.87
	2263315.11

	25
	516008.85
	2263313.82

	26
	516009.00
	2263313.79

	27
	516012.80
	2263321.38

	28
	516013.39
	2263323.72

	29
	516014.42
	2263327.62

	30
	516013.59
	2263338.09

	31
	516012.29
	2263342.83

	32
	516010.75
	2263348.38

	1
	516007.83
	2263352.61


3. Обоснование принятых решений

Проект межевания территории разрабатывается в отношении территории садоводческого некоммерческого товарищества.

Земельные участки :3897-зу1-:3897-зу7 образованы для размещения садовых домов.
Земельный участок с кадастровым номером 59:32:1910001:3897, сохраненный в измененных границах образован с целью размещения объектов общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества.

Согласно частью 3 статьи 11.2 Земельного кодекса РФ целевым назначением и разрешенным использованием образуемых земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки.

Границы образуемых земельных участков установлены в соответствии с границами земельных участков, учтенных в ЕГРН, границами территориальных зон.

Параметры образуемых земельных участков соответствуют предельным размерам земельных участков, установленных правилами землепользования и застройки Сылвенского сельского поселения.

Проектом межевания территории не предусмотрено изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

4. Целевое назначение лесов, количественные и качественные характеристики лесного участка, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Раздел не разрабатывается в связи с отсутствием в границах проектирования земель лесного фонда

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

Перечень координат характерных точек границы территории проектирования

Таблица 3
	№
	X
	Y

	1
	2
	3

	1
	516005.14
	2263356.09

	2
	515978.44
	2263360.32

	3
	515892.99
	2263373.94

	4
	515890.74
	2263374.30

	5
	515879.95
	2263376.01

	6
	515883.39
	2263284.75

	7
	515910.25
	2263287.90

	8
	515913.09
	2263288.50

	9
	515945.66
	2263295.04

	10
	515959.00
	2263296.75

	11
	515990.89
	2263299.51

	12
	515995.57
	2263300.74

	13
	516000.03
	2263302.87

	14
	516004.49
	2263305.93

	15
	516008.42
	2263312.62

	16
	516012.80
	2263321.38

	17
	516014.42
	2263327.62

	18
	516013.59
	2263338.09

	19
	516010.75
	2263348.38

	20
	516005.93
	2263355.37
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Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории с. Троица Пермского муниципального округа Пермского края, включающей земельный участок с кадастровым номером 59:32:1910001:3897
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