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В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 14 марта 2022  г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 26 части 1 статьи 16, частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 29 части 1 статьи 5, пунктом 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания по объекту: «Строительство и обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста № 6)», от 28 марта 2024 г., заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания по объекту: «Строительство и обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста № 6)», от 28 марта 2024 г.
администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки по объекту: «Строительство и   обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста № 6)» – согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.  Утвердить проект межевания по объекту: «Строительство и   обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста № 6)» – согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Пермского муниципального округа Пермского края, главного архитектора.
Временно исполняющий полномочия 

главы муниципального округа                                                           И.А. Варушкин

Приложение 1
к постановлению 

администрации Пермского муниципального округа
Пермского края

от 19.04.2024  № 299-2024-01-05.С-297
ПРОЕКТ
планировки по объекту: «Строительство и обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста № 6)»
2021/354/ДС168-РРТ
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I. Графическая часть.
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Разедл II. Текстовая часть.
1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Проектом предлагается планировка территории для строительства следующих линейных сооружений:

· Нефтегазосборный тр-д "Куст № 6 расш. - т.вр. в тр-д узел арматуры - ПНС "Кукуштан";

· Переустраиваемый тр-д "Куст №6 расш. - ПНС"Кукуштан";

· Высоконапорный водовод «Т.вр. в нагнетательный водовод от ПНС «Кукуштан» до скв. №№139,217» - скв. № 313»;

· Подъездная автодорога к кусту № 6 расш.;

· ВЛ - 6 кВ на куст № 6 расш.

Описание трассы представлено в Таблице 1 настоящего раздела.

Таблица 1

	Наименование

трассы
	Протяженность, км
	Начало трассы
	Конец трассы
	Min, max отметки, м
	Примечание

	Нефтегазосборный тр-д "Куст № 6 расш. - т.вр. в тр-д узел арматуры - ПНС "Кукуштан"
	0,2
	Площадка куста скважины № 6 расш.
	т.вр. в тр-д узел арматуры - ПНС "Кукуштан"
	165,95/173,98
	Сталь 89-159

	Переустраиваемый тр-д "Куст №6 расш. - ПНС"Кукуштан"
	0,1
	Площадка куста скважины № 6 расш.
	ПНС"Кукуштан"
	161,35/166,54
	Сталь 114

	Высоконапорный водовод "Т.вр.в нагнетательный водовод от ПНС 

"Кукуштан" до скв. 

№№139, 217" - 

скв.№313"
	0,1
	Т.вр.в нагнета-тельный водовод от ПНС "Ку-куштан" до скв. №№139, 217"
	скв. № 313 

(куст № 6 расш.)
	167,50/171,44
	Сталь 89

	Подъездная автодорога к кусту № 6 расш.
	0,2
	промысловая автодорога
	Площадка куста скважин № 6 расш.
	164,06/170,32
	-

	ВЛ - 6 кВ на куст № 6 расш.
	0,03
	ВЛ-6кВ ф.№2 ПС 110/6кВ «Кукуштан»
	Площадка куста скважин № 6 расш.
	168,37/169,17
	СИП-3


Таблица 2 настоящего раздела содержит описание площадок.
Таблица 2
	Название

площадки
	Размер,

га
	Местоположение,

км
	Рельеф
	Min, max отметки м

	Кустовая площадка № 6 расш.
	1.3
	в 2.7 км юго-восточнее от н.п. Кукуштан,

в 0.6 км южнее от н.п. Платошино, в 5.2 км юго-западнее н.п. Курашим
	спланированный
	150.84

154.64


Общая площадь занимаемых земель, составляет: 5,3742 га.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
В административном отношении район работ расположен на территории Пермского муниципального округа Пермского края, Кукуштанское месторождение.

Ближайшие населенные пункты – Платошино.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
С целью рационального использования земель, предполагается минимальное занятие земель. Потребная площадь земельных участков на период строительства и эксплуатации определена, по изыскательским планам, с использованием материалов межевания земель, чертежей рабочего проекта в соответствии с действующими нормативами и схемами строительной полосы.

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта, приведен в таблице 3 настоящего раздела.

Таблица 3.

	МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	474429,83
	2249601,93

	2
	474437,63
	2249679,21

	3
	474367,29
	2249712,30

	4
	474321,94
	2249760,07

	5
	474303,53
	2249765,02

	6
	474191,34
	2249775,39

	7
	474163,40
	2249810,52

	8
	474137,49
	2249812,87

	9
	474114,92
	2249589,21

	10
	474290,75
	2249567,69

	1
	474429,83
	2249601,93


4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В данном проекте планировки территории линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствуют.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются градостроительными регламентами, которые входят в состав правил землепользования и застройки.

На основании пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, действие градостроительных регламентов не распространяется. 

Параметры конструктивных решений планируемого для размещения линейного объекта приняты в соответствии с действующими нормами и правилами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, приведен в таблице 4 настоящего раздела.

Таблица 4.

	МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	474429,83
	2249601,93

	2
	474437,63
	2249679,21

	3
	474379,63
	2249706,50

	4
	474381,43
	2249724,77

	5
	474352,78
	2249727,59

	6
	474321,94
	2249760,07

	7
	474303,53
	2249765,02

	8
	474191,34
	2249775,39

	9
	474163,40
	2249810,52

	10
	474137,49
	2249812,87

	11
	474114,92
	2249589,21

	12
	474290,75
	2249567,69

	1
	474429,83
	2249601,93


6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В связи с отсутствием возможного негативного воздействия при размещении линейного объекта, не требуется осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства (автомобильной дороги, подземных и надземных коммуникаций), попадающих в зону планируемого размещения линейного объекта, необходимо предусмотреть выполнение нескольких мер:

- при производстве земляных работ в районе пересечения с дорогой, подземными, надземными коммуникациями необходимо вызвать сотрудников обслуживающих компаний;

- работы производить в строгом соответствии с полученными техническими условиями собственников (пользователей) коммуникаций;

- требуется привязка коммуникаций на местности;

- во избежание повреждений существующих коммуникаций, в месте пересечения с зоной планируемого размещения проектируемого объекта производить земляные работы ручным способом;

- в районе размещения парковочных мест, предусмотреть защиту существующих коммуникаций защитным футляром;

- при производстве земляных работ запрещается применять ударные и взрывные способы разработки грунта.

Основной способ укладки трубы – открытый, подземный.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границах участка строительства объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

В соответствии с требованиями части 56 статьи 26 Федерального закона от 03 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статей 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» до начала реализации проектных решений необходимо провести государственную историко-культурную экспертизу земель, подлежащих воздействию  землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, результаты которой направить на согласование в Инспекцию.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

В данном проекте существует необходимость в проведении мероприятий по охране окружающей среды.

Основным мероприятием, направленным на снижение негативного воздействия на компоненты природной среды в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов, является обеспечение безаварийной работы, что может быть достигнуто путем:

-
неукоснительного соблюдения природоохранного законодательства, санитарных и экологических нормативных нагрузок на компоненты природной среды;

-
строгого соблюдения технологических параметров, правил технической эксплуатации, промышленной и экологической безопасности;

-
автоматизации технологических процессов и их контроля;

-
систематического контроля всего технологического процесса со стороны обслуживающего персонала, руководителей подразделений, экологической службы предприятия.

Контроль состояния атмосферного воздуха, поверхностных вод, почв, растительности в период строительства и эксплуатации, должен осуществляться в соответствии с разработанными и утвержденными программами производственного контроля и экологического мониторинга. Вновь построенные объекты должны быть включены в программу наблюдений.

Атмосферный воздух

Для сохранения существующего состояния атмосферного воздуха на территории инженерно-экологических изысканий, рекомендуется предусмотреть:

1) в период строительства:

-
строгое соблюдение норм и правил природоохранного законодательства, технологии производственного процесса;

-
текущий производственный контроль экологического состояния территории обустройства; 

-
организацию мест стоянок, заправки и ремонта техники, уборку территории от отходов, связанных с ремонтом и эксплуатацией транспорта и техники;

-
благоустройство территории по окончании строительства.

2) в период эксплуатации:

-
соблюдение утвержденных нормативов предельно допустимого выброса для обеспечения охраны атмосферного воздуха и поддержания уровня его загрязнения в пределах допустимых норм;

-
приборы контроля и автоматизации, аппаратуру управления и сигнализации во взрывоопасных и пожароопасных помещениях;

-
оснащение предохранительными клапанами аппаратуры, в которой может возникнуть давление, превышающее расчетное;

-
текущий производственный контроль экологического состояния прилегающей территории.

Предлагается организовать производственный контроль:

-
точного соблюдения технологического регламента работ;

-
работы контрольно-измерительных приборов и автоматики;

-
герметичности оборудования;

-
выбросов загрязняющих веществ от источников выделения.

Водные объекты

На территории инженерно-экологических изысканий, наиболее уязвимы к техногенному воздействию поверхностные водотоки, водоемы и водоносные горизонты, залегающие первыми от поверхности. 

К основной мере, направленной на охрану водных объектов относится:

-
предупреждение поступления загрязняющих веществ с территории производственной площадки в водотоки, путем строгого соблюдения технологического режима и требований природоохранного законодательства.

Для обеспечения реализации данных направлений необходимо предусмотреть:

1) в период строительства:

-
организацию мест стоянок техники и транспорта за пределами водоохранных зон;

-
сбор и утилизацию производственных отходов.

2) в период эксплуатации:

-
устройство под технологическим оборудованием поддонов, с бортиком по периметру, для локализации, сбора и отведения случайных проливов токсичных жидкостей.

При антропогенном вмешательстве в окружающую среду в процессе строительства, интенсивность и направленность руслового процесса пересекаемых водотоков может измениться. Рекомендуется проводить мониторинг за развитием русловых деформаций и других видов водной эрозии на проектируемом переходе через реки, в процессе строительства и в начальный период эксплуатации, а также ежегодно, после прохождения весеннего половодья и перед ледоставом (2 раза в год). 

Почвенный покров

Разработка мероприятий и рекомендаций по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, должна включать меры по оздоровлению и восстановлению почвенного покрова. При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, предлагаются следующие мероприятия:

-
строгое соблюдение установленных границ земельного отвода, путем выноса трассы коммуникаций в натуру;

-
сохранение почвенно-растительного грунта в буртах, для последующего использования при рекультивации нарушенных участков;

-
передвижение транспорта только по существующим проездам и дорогам;

-
выявление участков, подвергнутых химическому воздействию с учетом пространственной локализации и путей возможной миграции загрязняющих веществ, их очистка и рекультивация.

Растительность

Охрана растительности включает ряд мероприятий (в период строительства и эксплуатации), которые заключаются в:

-
запрещении удаления почвенно-растительного покрова за пределами границы отвода земель;

-
запрещении выжигания растительности в полосе отвода земель;

-
размещении части проектируемых объектов на ранее нарушенной территории, которая в настоящее время заселена видами, менее остро реагирующими на фактор беспокойства;

-
благоустройстве территории с восстановлением плодородного слоя почвы.

Животный мир

Воздействие объектов строительства и эксплуатации на животный мир практически неизбежны, поэтому мероприятия по охране животного мира должны быть направлены на неукоснительное выполнение требований законодательства по охране животного мира (Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997 (ред.13.03.2008 г. «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»).

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

-
выжигание растительности и использование токсичных веществ, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;

-
преследование представителей животного мира на технических средствах.

Кроме того, для охраны животного мира в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов, целесообразно:

-
соблюдение зон покоя вокруг объектов строительства в периоды воспроизводства молодняка диких животных;

-
осуществление движения транспортных средств в отведенных транспортных коридорах;

-
снижение факторов беспокойства (шума и др.), за счет использования ограждающих конструкций с хорошими шумоизолирующими свойствами, техники с электро- и пневмоприводом;

-
оборудование контейнеров, емкостей люками и крышками, для предотвращения попадания в них животных;

-
ограждение производственных площадок.

Предприятие, осуществляющее реализацию данного проекта, несет ответственность за сохранение и воспроизводство объектов животного мира, занесенных в Красные книги в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьей 24 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»).

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Мероприятия по защите персонала и предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями, на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах, включают в себя:

- ознакомление персонала с возможной опасностью при авариях на рядом расположенных транспортных коммуникациях, а также с характером воздействия аварийно-химически опасных веществ на организм человека, симптомами поражения людей и мерами первой медицинской помощи пострадавшим;

- экстренная эвакуация людей с территории объекта в направлении, перпендикулярном, направлению ветра;

- использование средств индивидуальной защиты;

- наличие на проектируемом объекте комплекта медицинских средств для оказания первой помощи пострадавшим;

- укрытие работающего персонала в защитных сооружениях гражданской обороны.

Несанкционированное вмешательство в технологический процесс может также повлиять на снижение производительности, остановку производства, развитие аварии (взрывы, пожары, травмирование и гибель людей).

В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта создается в целях предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания системы предотвращения пожаров, является исключение условий возникновения пожаров. Исключение условий возникновения пожаров достигается, исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Исключение условий образования горючей среды на проектируемом объекте должна обеспечиваться следующим способом:

- применением негорючих веществ и материалов в конструкции проектируемых сооружений.

Целью создания систем противопожарной защиты, является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий, обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия, обеспечиваются следующим способом:

- организация деятельности подразделений пожарной охраны в рамках заключенных договоров.

Комплекс организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности для проектируемого объекта включает в себя:

-организацию проведения технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой, утвержденной в установленном порядке, нормативно-технической и эксплуатационной документацией;

- разработку и утверждение инструкций по обеспечению пожарной безопасности и действию персонала при возникновении пожара;

- организацию обучения персонала мерам пожарной безопасности на производстве;

- организацию взаимодействия персонала объекта с подразделениями пожарной охраны при тушении пожаров.

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите: населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (в редакции Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 171-ФЗ).

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

- подготовка населения в области гражданской обороны; 

- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

- предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, в случае возникновения опасностей для населения, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению; 

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 

- обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Перечень мероприятий при опасных метеорологических явлениях и процессах (сильный ветер (шторм, шквал, ураган), сильный снегопад, сильная метель, гололед, туман, заморозки, гроза), предусматривает прогнозирование и информирование населения, а в случае их возникновения – ограничение и (или) исключение передвижения людей и транспорта.

Обмен информацией о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера должен быть организован в соответствии с:

 - Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Защита территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с авариями на потенциально опасных объектах (электроэнергетических системах, коммунальных системах жизнеобеспечения, пожаро-взрывоопасных объектах, автомобильном транспорте), достигается в результате применения различных средств и способов защиты и осуществления комплекса мер, которые включают: 

- прогноз возможных чрезвычайных ситуаций и последствий их возникновения для населения; 

- оповещение населения об угрозе возникновения и факте чрезвычайных ситуаций; 

- эвакуацию людей из опасных зон; 

- инженерную, медицинскую, радиационную и химическую защиту; 

- применение специальных режимов защиты населения на зараженной территории; 

- оперативное и достоверное информирование населения о состоянии его защиты от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по обеспечению безопасности людей, прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, порядке действий;

- подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях населения, руководителей и персонала предприятия; 

- проведение спасательных и других неотложных работ в районах чрезвычайных ситуаций и очагах поражения; 

- обеспечение защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций продовольствия и воды; 

- создание финансовых и материальных резервов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

- осуществление планово–предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, трубопроводов, а также контроль состояния объектов инженерной инфраструктуры.

Для предотвращения разгерметизации оборудования и предупреждения аварийных выбросов, которые могут привести к выходу их строя, в проекте предусмотрено: применение оборудования, выпускаемого серийно по стандартам или техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, и имеют сертификат завода-изготовителя.

 Риски чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанные с авариями на железнодорожном транспорте, биологически- и радиационно- опасных объектах, не прогнозируются, в связи с отсутствием данных объектов на территории проектирования и рассматриваемом радиусе воздействия потенциально опасных объектов.

Приложение 2
к постановлению 

администрации Пермского муниципального округа

Пермского края

от 19.04.2024 № 299-2024-01-05.С-297
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II. Текстовая часть.
1. Перечень образуемых земельных участков
Проект межевания подготовлен на основании проекта планировки территории, предусматривающего размещение объекта: «Строительство и обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста №6)». 

Основная цель разработки проекта межевания территории: определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков (частей земельных участков).

Задачами подготовки проекта межевания территории является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по формированию земельных участков и частей земельных участков проектируемого объекта.

Проектом предусматривается формирование земельных участков и частей земельных участков под размещение объекта: «Строительство и обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста №6)».

Размеры земельных участков, отводимых на период строительства объекта, обеспечивает размещение проектируемых трасс, строительных механизмов, площадок складирования материалов и изделий, временных инвентарных и бытовых помещений. Образование земельных участков планируется строго в отводе, проектируемом для строительства проектируемых объектов.

Образуемые земельные участки, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

В границах проектируемых земельных участков данного объекта зоны действия публичных сервитутов не зарегистрированы установленным порядком (отсутствуют в ЕГРН). Размещение проектируемых линейных объектов на условиях публичного сервитута настоящим проектом не предусматривается.

Перевод земельных участков из состава одной категории земель в другую, проектом не производится.

Настоящим проектом не предусмотрено образование земельных участков и частей земельных участков, правообладателем (собственником или арендатором, предварительным правообладателем) которых является ООО «УралОйл», в связи с чем, сведения о таких земельных участках и их частях земельных участков не приводятся.

Настоящим проектом предусмотрено образование земельных участков и частей земельных участков, по зоне планируемого размещения линейных объектов (земля необходимая под строительство линейного объекта).

Сведения об образуемых земельных участках и частях земельных участках на период строительства приведены в таблице 1 настоящего раздела. 

Таблица 1 
Параметры формируемых земельных участков и частей земельных участков на период строительства

	№ п/п
	Условный номер образуемого земельного участка
	Местоположение образуемого или изменяемого земельного участка
	Категория земель
	Номера характерных точек образуемых земельных участков
	Вид разрешенного использования по классификатору
	Вид разрешенного использования по документу/

характеристика образуемой части
	Площадь, кв.м
	Способ образования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	59:32:5130003:ЗУ1
	Пермский край, Пермский муниципальный округ
	Земли сельскохозяйственного назначения


	1-31
	Трубопроводный транспорт (7.5)


	«Строительство и обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста №6)»
	2640
	Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности



	Итого:
	
	2640
	

	Итого по проекту:
	
	2640
	


Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, качественные и количественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В границах проектирования по объекту «Строительство и обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста №6)» отсутствуют земли лесного фонда. Соответственно, сведения о лесных участках: целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков), а также графические сведения не приводятся.
2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Координаты образуемых земельных участков и частей земельных участков на период строительства представлены в таблице 2 настоящего раздела.

Таблица 2 
Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков и частей земельных участков на период строительства

	МСК 59

	№
	X
	Y

	59:32:5130003:ЗУ1

	1
	474131,18
	2249750,38

	2
	474145,27
	2249754,63

	3
	474150,29
	2249755,21

	4
	474160,48
	2249754,88

	5
	474175,95
	2249751,77

	6
	474196,27
	2249745,93

	7
	474208,09
	2249741,53

	8
	474238,78
	2249727,18

	9
	474242,86
	2249725,79

	10
	474246,25
	2249725,82

	11
	474246,25
	2249725,82

	12
	474243,57
	2249737,57

	13
	474242,17
	2249740,53

	14
	474239,53
	2249742,91

	15
	474233,21
	2249746,95

	16
	474230,67
	2249749,34

	17
	474222,86
	2249760,86

	18
	474218,47
	2249766,03

	19
	474209,95
	2249772,42

	20
	474207,04
	2249773,94

	21
	474191,34
	2249775,39

	22
	474188,82
	2249778,56

	23
	474187,01
	2249778,56

	24
	474182,70
	2249778,02

	25
	474173,20
	2249775,48

	26
	474164,13
	2249770,85

	27
	474160,60
	2249770,24

	28
	474158,20
	2249770,34

	29
	474153,30
	2249771,45

	30
	474140,85
	2249776,14

	31
	474133,99
	2249778,23

	1
	474131,18
	2249750,38


3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории, представлена в таблице 3 настоящего раздела.

Таблица 3 
Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

	МСК 59

	№
	X
	Y

	1
	474429,83
	2249601,93

	2
	474437,63
	2249679,21

	3
	474379,63
	2249706,50

	4
	474381,43
	2249724,77

	5
	474352,78
	2249727,59

	6
	474321,94
	2249760,07

	7
	474303,53
	2249765,02

	8
	474191,34
	2249775,39

	9
	474163,40
	2249810,52

	10
	474137,49
	2249812,87

	11
	474114,92
	2249589,21

	12
	474290,75
	2249567,69

	1
	474429,83
	2249601,93


4. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

Для образуемых земельных участков вид разрешенного использования устанавливается в соответствии с Приказом Росреестра «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» от 10 ноября 2020 г. № П/0412.

Вид разрешенного использования земельных участков по классификатору – «Трубопроводный транспорт (7.5)».

Вид разрешенного использования (цель предоставления) земельных участков – «Строительство и обустройство скважин Кукуштанского месторождения (расширение куста №6)».
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